1、3脚和4脚VDD需要连在一起引到封装引脚上；

2、5脚和6脚GND需要引到封装引脚，其余GND引到衬底；

3、其余引脚根据需求进行封装。