1. **请注意IDE软件包以及工程项目放置路径、源文件名以及新建项目名中不得包含空格、括号或其它特殊字符以及全角字符。否则会出现编译错误等问题，放置路径请勿过多层级。**
2. **如打不开IDE，请设置IDE.exe兼容性为以win7兼容模式运行**
3. **工程开发及烧录时请注意芯片配置字的选择，根据需求更改配置字，如运行速度、复位电压、看门狗、IAP功能等。**
4. 运行速度4T时，芯片复位电压必须设置为2.5V以上；

运行速度8T及以下时，芯片复位电压必须设置为1.8V以上；

如果芯片复位电压设置低于上述要求时，可能出现**程序跑飞**等情况。

1. **M9F951**仅有高、低优先级两个中断入口。
2. 编程头文件包含和中断写法： [编程资料\M9F951\_编程注意事项.docx](编程资料/M9F951_编程注意事项.docx)
3. 仿真器及烧录器固件都需要更新到开发包内的固件版本；

8、在工程目录下output文件夹里会生成Hex以及zcw文件，两个文件都可用于烧录，其中Hex不包含配置字信息，zcw包含配置字信息。